GX16M-3B

Технические характеристики:

* Количество контактов – 3 пина
* Номинальный ток – 7 А
* Номинальное напряжение – 125 В

