Стационарный прибор измерения параметров светового потока для использования вне помещений Руководство по эксплуатации МГУЛ.180080.001РЭ Листов 6

Оглавление: Требования безопасности 3 Назначение 4 Условия окружающей среды 4 Технические характеристики 5 Подготовка к работе 5 Техническое обслуживание 5
МГУЛ.180080.001РЭ

Руководство по эксплуатации	Лит.	Лист	Листов
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата

2	6
Разраб.	Калачев

Провер.	Чернышов

Н. кон	Чернышов

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Утв.

Требования безопасности. Правила безопасности, которые необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора измерения параметров светового потока. Все работы по монтажу прибора и монтажу кабельных соединений должны производиться при полностью снятом напряжении. ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно разбирать основной блок и блок измерений во избежание возможности возникновений коротких замыканий, повреждений электрических соединений. —Не допускайте, чтобы в прибор попадали какие-либо предметы. (Это может привести к пожару или поражению электрическим током). — Не хранить рядом с источником открытого огня. — Не устанавливать на наклонных или неустойчивых поверхностях. — Не подвергать базовый блок и блок измерений сильным внешним воздействиям или ударам. — Не выключать прибор при открытой крышке блока измерений. — Не допускайте блокирования крышки блока измерений во время работы. — Не включать прибор при замкнутом переключателе режима работы. — Не переключать режим работы, после того как он был выставлен.
МГУЛ.180080.001РЭ	Лист
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата

3
Назначение Стационарный прибор измерения параметров светового потока для использования вне помещений предназначен для измерения таких параметров как цветовая температура и освещенность Прибор разработан для сбора статистических данных и рассчитан на длительное использование в автономном режиме. Условия окружающей среды Прибор предназначен для использования вне помещений и должен обеспечивать защиту от дождя Классификация способа защиты, обеспечиваемого оболочкой технического устройства от доступа к опасным частям, попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды и проверяемого стандартными методами испытаний: .—. основной блок IP65 — блок измерений IP33 — блок источника питания IP65
МГУЛ.180080.001РЭ	Лист
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата

4
Технические характеристики Питание прибора осуществляется от внешнего мобильного источника питания Power bank через порт USB на модуле бесперебойного питания WeMos 18650 Battery Shield V3. Power bank расположен в отдельном корпусе, который обеспечивает защиту от дождя. Время готовности прибора к работе после подачи питания не превышает двух минут в режиме работы и 30 секунд в режиме настройки. Подготовка к работе — изучить Руководство по эксплуатации; — распаковать прибор, проверить все необходимые комплектующие на наличие видимых повреждений. Комплектующие с видимыми повреждениями использовать запрещено, угроза короткого замыкания; — выбрать место для установки прибора подходящее под требования безопасности; — установить прибор в выбранное место; — включить питание; Техническое обслуживание Техническое обслуживание стационарного прибора измерения параметров светового потока для использования вне помещений производится регулярно у разработчика, либо квалифицированным специалистом.
МГУЛ.180080.001РЭ	Лист
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата

5
МГУЛ.180080.001РЭ	Лист
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата

6